Coulis cimentaires – Chantier et résistance à la compression
Dossier Ministère-Entrepreneur	Dossier Ministère-Laboratoire	Dossier du laboratoire
Surveillant	Laboratoire (Ministère)	Entrepreneur
Ministère	Firme :
Sous-traitant	Fournisseur	Usine (municipalité)
Ouvrage et emplacement	Structure
P -
Partie d’ouvrage
Date de coulée (Année-Mois-Jour)	Essais faits par
Laboratoire (Ministère)	Fournisseur	Entrepreneur
Équipement
Malaxeur (1)	Type :	Marque :	Modèle :
Pompe (1,2)	Type :	Marque :	Modèle :
Caractéristiques exigées	Norme 3901 du Ministère	Conditions météo
Résistance (MPa)	Viscosité (secondes)	Gonflement (%)	Ressuage (%)	Rapport eau / liant	T du coulis (°C)	T (°C) journalière
T min.	T max.	T min.	T max.
à 7 jours	De à	De à	≤ % h	5	30
à 28 jours	0 % à h
Constituants
Eau	Liant	Adjuvant 1	Adjuvant 2	Rapport eau / liant
T (°C)	Type
Méthode de dosage	Marque
Quantité	Quantité
Numéro de gâchée	Début de coulée (HH:MM)	Fin de coulée (HH:MM)	Durée (minutes)	T (°C) ambiante
Chantier – Essais sur coulis	Essais selon CSA A23.2-1B
Gaine numéro	Heure de prélèvement (3) HH:MM	Température A23.2-17C (°C)	Viscosité (essai doit être fait < 1 min. après le prélèvement)
1er essai (secondes)	2e essai (secondes)	Temps moyen (secondes)	Différence entre les résultats obtenus et le temps moyen (± 5 % max.)
1er essai (%)	2e essai (%)
Notes Pour un coulis d’injection un malaxeur type colloïdal (rotation minimale de 1500 tr/min) et une pompe type « vis sans fin » à pression minimale de 600 kPa doivent être utilisés. Avant d’être introduit dans la pompe, le coulis doit passer à travers un tamis 5 mm. Pendant la coulée à l’intervalle de ± 15 min.
Remarque :

Gonflement et ressuage (4) (1 fois par gâchée)
Heure de prélèvement (HH:MM)	Heure d’essai (HH:MM)	T (°C) d’échantillon	V1 – Volume initial (ml)	Ressuage 0 % après
h
Mesures et résultats d’essais	Intervalles de mesure (minutes)
0	15	30	45	60	90	120	150	180
1er essai	V2 (coulis) *
V3 (eau) **
Gonflement
Ressuage
2e essai	V2 (coulis) *
V3 (eau) **
Gonflement
Ressuage
Gonflement moyen
Ressuage moyen
Gonflement =	V3 – V1	X 100 %	Ressuage =	V3 – V2	X 100 %
V1	V1
* V2 – Volume correspondant au niveau du coulis sous l’eau de ressuage.	** V3 – Volume total correspondant à la ligne au-dessus de l’eau de ressuage.
Échantillon (au moins 1 échantillon par quart de travail ou lorsqu’il y a des modifications du mélange)
Numéro d’échantillon	Heure de prélèvement (HH:MM)	Température d’échantillon (°C)
Confection des éprouvettes (de 6 à 12 éprouvettes par échantillon. Moules de 3 éprouvettes cubiques de 50 mm de côté.)
Heure de confection (HH:MM)	Nombre d’éprouvettes confectionnées	Numéros de moules
Température pendant les 24 premières heures (5)	Démoulage (6)
Température (°C) minimale	Température (°C) maximale	Date (Année-Mois-Jour)	Heure (HH:MM)
Transport (6)	Mise en cure dans l’eau saturée de chaux
Date (Année-Mois-Jour)	Heure (HH:MM)	Température de l’eau (23°C ± 2°)	Par
Essais de résistance à la compression
Date d'essai (Année-Mois-Jour)
Âge des éprouvettes (Jours)
Résistance à la compression (MPa)
Résistance moyenne (MPa)
Notes Coulis contenant le sable doit traverser un tamis de 2,5 mm. Cure en laboratoire : 23°C ± 2° ; cure en chantier de 15 à 25°C. Démoulage après la cure en laboratoire : 24 h ± 0,5 h ; transport et démoulage après la cure en chantier : 28 ± 8 h.
Remarque :
Formulaire rempli au chantier par
Nom	Signature	Organisme	Date (Année-Mois-Jour)
Formulaire rempli au laboratoire par
Nom	Signature	Organisme	Date (Année-Mois-Jour)
Approuvé par
Nom	Signature	Organisme	Date (Année-Mois-Jour)