Correction de la teneur en eau des sols et des matériaux granulaires à l’aide d’un nucléodensimètre (LC 22-002)
Information générale
Dossier Ministère-Entrepreneur	Dossier Ministère-Laboratoire	Dossier du laboratoire
Entrepreneur	Surveillant-Organisme	Route	Municipalité
Information spécifique
Matériau granulaire (calibre)	Autre matériau	Usage
Nom et numéro de la source	Municipalité (source)
Nucléodensimètre
Troxler 3411B Troxler 3450 B Troxler 3450	Numéro de série
Troxler 3440
ESSAI AU NUCLÉODENSIMÈTRE
Nombre d’essais	1	2	3	4	5	Moyenne
A- Masse volumique humide (kg/m3)
B- Masse de l’eau (kg/m3)
C- Teneur en eau (%)
ESSAI PAR VOIE DE SÉCHAGE (LC 21-201)
Nombre d’essais	1	2	3	4	5	Moyenne
Numéro de l’échantillon
1- Masse de l’échantillon humide (mh)
2- Masse de l’échantilon séché (ms)
3- Masse de l’eau (1 – 2)
D- Teneur en eau ((3 2) X100) (%)
CALCUL DE LA CORRECTION À APPLIQUER
Troxler 3411B	Troxler 3440 et 3450 Notes Le facteur K est calculé automatiquement par l’appareil Enregistrer dans l’appareil la valeur moyenne de la teneur en eau obtenue par voie de séchage Suivre la procédure du fabricant.
K =	Moyenne D − Moyenne C	× 1 000
Moyenne C + 100
K =	−	× 1 000
+ 100
K =	(nombre de comptes)
Notes Utiliser les boutons de correction de la teneur en eau sur l’appareil Entrer le facteur K (nombre de comptes) Utiliser le signe si nécessaire (bouton dizaine ou bouton unité) Suivre la procédure du fabricant.
REMARQUES
LOCALISATION RÉSERVE OU ZONE D’EXPLOITATION	LOCALISATION DES ESSAIS AU NUCLÉODENSIMÈTRE ET DES ÉCHANTILLONS POUR L’ESSAI PAR VOIE DE SÉCHAGE
Formulaire préparé par
Nom	Signature	Organisme	Date
Approuvé par
Nom	Signature	Organisme	Date