Inspection des travaux d’aménagement paysager

Note : c – conforme; nc – non conforme; s. o. – sans objet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Travaux et éléments inspectés** | **Surveillant** | **Remarques** |
|  | **c** | **nc** | **s. o.** |  |
| **Aménagement paysager** |
| Plantation (profondeur, verticalité, compaction) |[ ] [ ] [ ]   |
| Plantes (variété et quantité) |[ ] [ ] [ ]   |
| Qualité des plantes (dimension, ramification, vigueur) |[ ] [ ] [ ]   |
| Hauteur de la cuvette |[ ] [ ] [ ]   |
| Fertilisation |[ ] [ ] [ ]   |
| Addition de mycorhize |[ ] [ ] [ ]   |
| Taille (branches brisées, dominance apicale) |[ ] [ ] [ ]   |
| Tuteur ou hauban (matériaux, orientation, hauteur et solidité) |[ ] [ ] [ ]   |
| Sellette (matériaux et emplacement) |[ ] [ ] [ ]   |
| Épaisseur du paillis (fosse et cuvette) |[ ] [ ] [ ]   |
| Dégagement du paillis autour des troncs |[ ] [ ] [ ]   |
| Protection contre les rongeurs |[ ] [ ] [ ]   |
| Enlèvement des nuisances à la croissance des végétaux |[ ] [ ] [ ]   |
| Destruction des herbes indésirables |[ ] [ ] [ ]   |
| Réparation des surfaces endommagées |[ ] [ ] [ ]   |
| Engazonnement |[ ] [ ] [ ]   |