Inspection des travaux d’aménagement paysager

Note : c – conforme; nc – non conforme; s. o. – sans objet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Travaux et éléments inspectés** | **Surveillant** | | | **Remarques** |
| **c** | **nc** | **s. o.** |
| **Aménagement paysager** | | | | |
| Plantation (profondeur, verticalité, compaction) |  |  |  |  |
| Plantes (variété et quantité) |  |  |  |  |
| Qualité des plantes (dimension, ramification, vigueur) |  |  |  |  |
| Hauteur de la cuvette |  |  |  |  |
| Fertilisation |  |  |  |  |
| Addition de mycorhize |  |  |  |  |
| Taille (branches brisées, dominance apicale) |  |  |  |  |
| Tuteur ou hauban (matériaux, orientation, hauteur et solidité) |  |  |  |  |
| Sellette (matériaux et emplacement) |  |  |  |  |
| Épaisseur du paillis (fosse et cuvette) |  |  |  |  |
| Dégagement du paillis autour des troncs |  |  |  |  |
| Protection contre les rongeurs |  |  |  |  |
| Enlèvement des nuisances à la croissance des végétaux |  |  |  |  |
| Destruction des herbes indésirables |  |  |  |  |
| Réparation des surfaces endommagées |  |  |  |  |
| Engazonnement |  |  |  |  |