Journal de fonçage d’un pieu battu ou vibrofoncé
Informations générales
N° de dossier	N° d’unité de fondation	N° de pieu	Entrepreneur
N° de plan	Date des travaux (aaaa-mm-jj)	Sous-traitant
PO-
Pieu
Description du pieu (HP, HSS, spiralé)	Niveau d’arasement
Pieu vertical Pieu incliné	(___V : ___H)	m
Type d’acier
Diamètre externe	Diamètre interne
Critères de refus théorique
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Critères de refus de chantier
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Marteau
Marteau à chute libre (système à câble) Marteau diesel Marteau hydraulique : Simple action ou Double action
Masse	kg	Hauteur de chute	mm	Système automatisé : Énergie (J) Cadence (nbre de coups/minute)
Fabricant/ Modèle
Vibrofonceur
Fabricant / Modèle	Moment d’excentricité variable	Oui Non
Description
Fréquence de services	tr/min	Moment d’excentricité	kgm
Force centrifuge	kN	Amplitude max. de déplacement	mm
Enfoncement (suivi sur toute la longueur, incluant l’atteinte du critère de refus1)
Enregistrement n°	Nombre de coups ou unité de temps	Enfoncement (mm)	Hauteur de chute (mm) ou énergie (J) et cadence (cps/min)	Enregistrement n°	Nombre de coups ou unité de temps	Enfoncement (mm)	Hauteur de chute (mm) ou énergie (J) et cadence (cps/min)
1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50
1 Indiquer s’il s’agit du critère de refus théorique (T) ou de chantier (C). Un croquis de localisation des pieux, avec la numérotation correspondante, doit être joint à l’ensemble des formulaires V-1876 de la structure.
État final
Enfoncement (mm) sur les 100 derniers coups	Temps/pieu (min)2	Longueur totale (m)	Longueur après arasement (m)	Nombre de joints	Déviation (%)	Écart (mm)	Commentaires
x	y
2 Excluant temps d’arrêt
Date (aaaa-mm-jj)	Nom en caractères d’imprimerie	Signature