Journal de fonçage d’un pieu battu ou vibrofoncé
Informations générales
N° de dossier	N° d’unité de fondation	N° de pieu	Entrepreneur
N° de plan	Date des travaux (aaaa-mm-jj)	Sous-traitant
PO-
Pieu
Description du pieu (HP, HSS, spiralé)	Niveau d’arasement
Pieu vertical Pieu incliné	m
Type d’acier
Diamètre externe	Diamètre interne
Critères de refus théorique ► Pieux verticaux
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Critères de refus théorique ► Pieux inclinés
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Critères de refus de chantier ► Pieux verticaux
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Critères de refus de chantier ► Pieux inclinés
Enfoncement	mm	Nombre de coups	Énergie par coup	J
Marteau
Marteau à chute libre Système à câble Système hydraulique
Masse	kg	Hauteur de chute	mm	Énergie par coup	J
Fabricant/ Modèle
Marteau diesel Marteau hydraulique
Simple action Double action
Masse	kg	Réglage	Énergie par coup	J
Fabricant/ Modèle
Vibrofonceur
Fabricant / Modèle	Moment d’excentricité variable	Oui Non
Description
Fréquence de services	tr/min	Moment d’excentricité	kgm
Force centrifuge	kN	Amplitude max. de déplacement	mm
Enfoncement (suivi sur toute la longueur, incluant l’atteinte du critère de refus1)
Enregistrement n°	Nombre de coups	Enfoncement (mm)	Hauteur de chute (mm)	Enregistrement n°	Nombre de coups	Enfoncement (mm)	Hauteur de chute (mm)
1	21
2	22
3	23
4	24
5	25
6	26
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33
14	34
15	35
16	36
17	37
18	38
19	39
20	40
1 Indiquer s’il s’agit du critère de refus théorique (T) ou de chantier (C). Un croquis de localisation des pieux, avec la numérotation correspondante, doit être joint à l’ensemble des formulaires V-1876 de la structure.
État final
Enfoncement (mm) sur les 100 derniers coups	Temps/pieu (min)2	Longueur totale (m)	Longueur après arasement (m)	Nombre de joints	Déviation (%)	Écart (mm)	Commentaires
x	y
2 Excluant temps d’arrêt
Date (aaaa-mm-jj)	Nom en caractères d’imprimerie	Signature