Fiche de conception – Ponceaux homologués
Date	(aaaa-mm-jj)
Identification de l’ouvrage
No de la structure	Route	Obstacle
P-
No de projet	Municipalité
No de dossier	Nom du produit	Nom du fournisseur
Conception de l’ouvrage
Conceptrice ou concepteur
Nom	Compagnie
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec	Nombre d’années d’expérience en conception d’ouvrages d’art	Formation Conception des structures réussie
No de membre	années	Oui, en date du (aaaa-mm-jj)
Vérificatrice ou vérificateur
Nom	Compagnie
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec	Nombre d’années d’expérience en conception d’ouvrages d’art	Formation Conception des structures réussie
No de membre	années	Oui, en date du (aaaa-mm-jj)
Une note de calcul claire et détaillée a été préparée et vérifiée par le (la) concepteur(-trice) et le (la) vérificateur(-trice) selon les exigences du Ministère. Cette note de calcul est disponible en tout temps à la demande du Ministère.
Étude hydraulique (si applicable)
Réalisée par	Compagnie	Date (aaaa-mm-jj)
, ing.
Étude géotechnique
Réalisée par	Compagnie	Date (aaaa-mm-jj)
, ing.
Logiciel de calcul utilisé
Version	Version
Normes et manuels utilisés
Norme CAN/CSA-S6 Version	Manuel de conception des structures Édition
Normes – Ouvrages routiers (tomes I à VIII) :	Norme CAN/CSA A23.4 Édition
Tome III – Ouvrages d’art Mise à jour du (aaaa-mm-jj)	Devis type du Ministère Version
Tome VII – Matériaux Mise à jour du (aaaa-mm-jj)	CCDG Version
Tome VIII – Dispositifs de retenue Mise à jour du (aaaa-mm-jj)	Autres
Dimensions du ponceau
Portée (L) :	mm	Hauteur (H) :	mm	Épaisseur de la paroi :	mm
Pente longitudinale du ponceau :	%	Biais :	degrés
Le niveau du dessous des piédestaux correspond au niveau des eaux hautes pour une période de retour de 2 ans (ponceau en tôle ondulée).
Remblai
Hauteur du remblai au-dessus de la structure :	mm	Poids volumique du remblai :	kN/m3
Module sécant du remblai contrôlé pour les ponceaux en tôle ondulée (Es) :	MPa	Coefficient de voûtement vertical :
Coefficient de voûtement horizontal maximal :	Coefficient de voûtement horizontal minimal :
Éléments finis
Béton
Résistance en compression f’c :	MPa	Poids volumique du béton armé :	kN/m3
Contrôle de fissuration :	mm
Armature
fy : MPa	Épaisseur de l’enrobage de l’armature :	mm
Tôle ondulée
fy : MPa	Pas des ondulations :	mm	Hauteur des ondulations :	mm
Coefficient de tenue des matériaux
Armature de flexion s :	Béton c :	Résistance à la compression (ponceaux en tôle ondulée) t :
Rotule plastique (ponceaux en tôle ondulée) h :	Rotule plastique pendant la construction (ponceaux en tôle ondulée) hc :	Assemblage (ponceaux en tôle ondulée) j :
Résistance géotechnique du sol
ÉLUT :	kPa	ÉLUL (ponceau sur semelles) :	kPa
Charges considérées
Charge permanente	Poussée des terres (horizontale)	Surcharge routière au-dessus du ponceau (appliquée sur le remblai)	Surcharge routière à proximité du ponceau
Charge sismique
Localisation	AHM (PGA) :	F (coefficient de site) :	Av :
Autres
Pressions transmises au sol
ÉLUT :	kPa	ÉLUL :	kPa
Combinaisons de charges (états limites) selon le chapitre 3 de la norme CAN/CSA-S6
Sollicitations considérées pour une structure en béton armé
Flexion – dalle, mur et radier	Cisaillement – dalle, mur et radier	Effort axial – dalle, mur et radier
Armature min. et max.	Dimensionnement du joint longitudinal
Contrôle de la fissuration
Résistance géotechnique à l’ÉLUL (ponceau sur semelle) et à l’ÉLUT
Résistance géotechnique horizontale (ponceau sur semelle)
Autres
Sollicitations considérées pour une structure en tôle ondulée
Résistance des parois à la compression (structure sol-métal)
Résistance des parois à la flexion et à la compression (structure sol-métal)
Pendant la construction	En service
Résistance des assemblages (structure sol-métal ou caisson en acier)
Résistance à la flexion au sommet et aux hanches (caisson en acier)
Critère sur la fatigue respecté selon le chapitre 7 de la norme CAN/CSA-S6 pour les structures de type caisson en acier
Assemblages boulonnés situés loin du sommet ou des hanches de la voûte	Portée < 8 m
Durabilité en tenant compte de la corrosion des pièces métalliques (ponceau en tôle ondulée)
Vérification de la résistance lors de la manutention des éléments préfabriqués
Vérification de la résistance et de la stabilité de la structure lors de la construction
Type de protection contre la corrosion de la tôle ondulée
Galvanisation	Revêtement de copolymère thermoplastique
Signatures
Nom en caractères d’imprimerie	Signature de la conceptrice ou du concepteur	Date (aaaa-mm-jj)
Nom en caractères d’imprimerie	Signature de la vérificatrice ou du vérificateur	Date (aaaa-mm-jj)