Précontrainte longitudinale par post-tension
Informations générales
N° de dossier	Entrepreneur
N° de plan	Firme en précontrainte
PO-
Matériaux
Résistance du béton
Exigée	MPa	Obtenue	MPa
Câble
Numéro	Aire	mm2	Contrainte ultime	MPa
Équipements
Vérin
Modèle	Capacité
Pompe
Modèle
Manomètre
Modèle
Procédure de précontrainte
Allongement des câbles (mm)	Pression au manomètre psi ou kPa	Glissement à l’ancrage (mm)
Prévu – 5 %	Prévu	Prévu + 5 %	Prévue – 5 %	Prévue	Prévue + 5 %
Mise en tension
Extrémité	Autre extrémité (Lift off)
Pression au manomètre	Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)	Pression au manomètre	Allongement L (mm)	L (mm)
+ allongement initial
Glissement à l’ancrage	(mm)	Glissement à l’ancrage	(mm)
Réduction de l’aire du câble (basée sur le nombre de fils ou de torons brisés)	%
Remarques
Date (Année-Mois-Jour)	Nom en caractères d’imprimerie	Signature