Précontrainte transversale par post-tension
Informations générales
N° de dossier	Entrepreneur
N° de plan	Firme en précontrainte
PO-
Matériaux
Résistance du béton
Exigée	MPa	Obtenue	MPa
Toron
Aire	mm2	Contrainte ultime	MPa
Équipements
Vérin
Modèle	Capacité
Pompe
Modèle
Manomètre
Modèle
Procédure de précontrainte
Allongement des câbles (mm)	Pression au manomètre psi ou kPa	Glissement à l’ancrage (mm)
Prévu – 5 %	Prévu	Prévu + 5 %	Prévue – 5 %	Prévue	Prévue + 5 %
Mise en tension
Toron n° :	Toron n° :
Pression au manomètre	Extrémité :	Pression au manomètre	Extrémité :
Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)	Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)
+ allongement initial	+ allongement initial
Glissement à l’ancrage	(mm)	Glissement à l’ancrage	(mm)
Toron n° :	Toron n° :
Pression au manomètre	Extrémité :	Pression au manomètre	Extrémité :
Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)	Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)
+ allongement initial	+ allongement initial
Glissement à l’ancrage	(mm)	Glissement à l’ancrage	(mm)
Toron n° :	Toron n° :
Pression au manomètre	Extrémité :	Pression au manomètre	Extrémité :
Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)	Allongement L (mm)	L (mm)	L (mm)
+ allongement initial	+ allongement initial
Glissement à l’ancrage	(mm)	Glissement à l’ancrage	(mm)
Remarques
Date (Année-Mois-Jour)	Nom en caractères d’imprimerie	Signature